附件2：清远市2023年房屋市政工程高处作业安全隐患自查整改清单

工程名称： 施工企业（公章）：

内容	是否存在以下隐患	发现问题	整改情况
现场安全防护不到位	1.临边、洞口安全防护未采取标准化、定型化工具式安全防护设施；电梯井口防护门低于1.8m；楼层临边、屋面临边、楼梯临边、基坑等临边未达到防护栏杆不少于2道、高度不低于1.2m并设置可靠挡脚板的要求
2.预留洞口、临边安全防护措施缺失、未安装牢固
3.外架内侧、电梯井内等部位未每层封闭，并不超过10m采用安全平网和硬防护交替布置的措施
4.临边、洞口未设置安全警示标志，未实施挂牌验收管理
5.塔吊基础底部、施工升降机出入口未采取标准化防护
6.外架未超过施工层1.2m,且全周长设置安全母绳
7.脚手板未满铺、铺稳，离墙面的距离大于150mm
8.架体作业层脚手板下未采用安全平网双层兜底，以下每隔10m未用安全平网封闭
9.外架卸料平台周边或其他位置未封闭严密
10.现场安全防护材料未经进场复验的、材质不符合要求
11.临时装修操作平台、移动脚手架未设防护栏杆
12.卸料平台通道、施工升降机通道未满铺
13.施工升降机内未设置有效防护（防撞）栏杆
预防高处坠落事故管理不到位	14.未严格落实三级安全教育及安全技术交底制度，每周安全培训、每日班前教育未将预防高处坠落的相关内容作为宣讲、提醒的重点，未开展高坠坠落事故应急救援演练
15.企业检查、项目部检查未将预防高处坠落事故措施落实情况作为重点检查内容，是否
16.涉及危险性较大的分部分项工程的施工作业，施工单位未将预防高处坠落作为专项施工方案中的重要内容，未结合工程实际编制专项措施
17.专职安全管理人员未每天对现场防护、工人个人安全防护进行检查，存在不带安全帽，不系安全带等违规行为
18.未对工人建立花名册，未对工人身体和年龄进行管理
19.未对每层洞口、临边、卸料平台安全防护措施进行验收的或验收未实测实量
20.未按要求对落地式钢管脚手架、模板支撑架进行验收
21.附着式升降脚手架安装后未进行第三方检测和验收
22.从事高处作业的特种作业人员未取得有关主管部门颁发的特种作业操作资格证
23.高处作业吊篮同时上人超过2个，吊篮未进行安装验收和委托有资质机构检测
施工单位自查意见：

项目负责人签名（注册章）：

年 月 日	监理单位自查意见：

总监理工程师（签名）：

年 月 日